IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Número de proyecto"
Time stamp: "2017-02-13T12:10:48"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)"

People and organizations
  Person "Jordi" "G" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Jordi" "G" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Número de proyecto" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 25′ 0.086975″ | longitude -3° 42′ 1.243858″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" | object type "1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" | names: "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera:1230 x 1480 - Corredera + Monoblock:190761" | material: materials ("Aluminio", "Cristal - Vidrio claro templado") | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cotas, Datos de identidad, Otros, Proceso por fases

Types
  IFCWINDOWSTYLE "1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" | 1 occurrence | material: materials ("Aluminio", "Cristal - Vidrio claro templado") | property sets: 2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera:1230 x 1480 - Corredera + Monoblock:190761, Construcción, Cotas, Datos, Datos de identidad, General

Property sets
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura base = "Punto base del proyecto" (IFCIDENTIFIER)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altura de antepecho = 0.8 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nivel = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Manufacturer = "Perfiles de Sapa Extrusion" (IFCLABEL)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altura Manija = 1.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    DesfaseExterior = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    DesfaseInterior = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.124255558882667 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Área = 4.92149095883861 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura de cálculo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotas | properties | on 1 type object
    Altura = 1.48 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura Máxima = 2.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura Real = 1.48 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ancho hueco con Monoblock = 0.05469 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AnchoMarco = 0.1203 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AnchoMarcoCentral = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura = 1.23 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura Máxima = 1.8 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura Real = 1.23 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Distancia Marco ventana a Guías persiana = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    GrosorAcristalamiento = 0.018 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    GrosorMarco = 0.071 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Perimetro = 5420. (IFCREAL)
  Datos de identidad | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descripción de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre del edificio = "" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Marca = "16" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Estructura = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Planta de edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nombre de tipo = "Nivel 1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 type object
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services, S.L." (IFCTEXT)
    AñoProduccion = "" (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    COBieCategoria = "" (IFCTEXT)
    CodigoBarras = "" (IFCTEXT)
    Comentarios de tipo = "Sistema de Ventana de 2 Hojas Rotura de Puente Térmico Modelo Perfiles corredera 70mmRPT + Monoblock" (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    ContenidoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción = "Ventana Corredera + Monoblock" (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "" (IFCTEXT)
    EtiquetaModelo = "" (IFCTEXT)
    Exclusiones = "" (IFCTEXT)
    Fabricante = "Perfiles de Sapa Extrusion" (IFCTEXT)
    FechaCompra = "" (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "06/09/2016" (IFCTEXT)
    FechaFinGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaInicioGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "06/09/2017" (IFCTEXT)
    GarantiaExtendida = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFCClasificacion = "" (IFCTEXT)
    IdentificadorGarantia = "" (IFCTEXT)
    InformacionTecnica = "" (IFCTEXT)
    LugarEnsamblaje = "" (IFCTEXT)
    Marca de tipo = "47" (IFCTEXT)
    MasterformatCodigo = "08 51 13" (IFCTEXT)
    MasterformatTitulo = "Aluminium Windows" (IFCTEXT)
    Modelo = "Perfiles corredera 70mmRPT + Monoblock" (IFCTEXT)
    Nombre de tipo = "1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCTEXT)
    NumeroArticulo = "" (IFCTEXT)
    NumeroArticuloGlobalComercial = "" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "C97R" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.30.20.17.14.11" (IFCTEXT)
    OmniclassCodigo = "23.30.20.17.14.11" (IFCTEXT)
    OmniclassTitulo = "Vertical Sliding Window" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    PuntoDeContacto = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "Perfil corredera RPT" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Perfiles de Sapa Extrusion" (IFCTEXT)
    ReferenciaLote = "" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "+34 947 02 73 00" (IFCTEXT)
    TiempoMedioEntreFallos = "" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Vertical Sliding Windows" (IFCTEXT)
    UNSPSCCodigo = "30171600" (IFCTEXT)
    UNSPSCTitulo = "Windows" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.sapagroup.es" (IFCTEXT)
    URL Poliamida - Catálogo = "http://www.technoform.com/fileadmin/Technoform_Bautec/standardprofiles.html" (IFCTEXT)
    URL Poliamida = "http://www.technoform.es/" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.sapagroup.es" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Codigo = ""25-30"" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Titulo = ""Door and window systems"" (IFCTEXT)
    VersionElementoBIM = "1.0" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoría = "Información de proyecto" (IFCLABEL)
    Dirección de proyecto = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Estado de proyecto = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
    Fecha de emisión de proyecto = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Nombre de cliente = "Propietario" (IFCTEXT)
    Nombre de proyecto = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Número de proyecto = "Número de proyecto" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altura de extremo inicial = 2.28 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Categoría = "Ventanas" (IFCLABEL)
    Familia = "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera: 1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera: 1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCLABEL)
    ID de anfitrión = "Muro básico: Por defecto - 20 cm" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera: 1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCLABEL)
    Tipo = "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera: 1230 x 1480 - Corredera + Monoblock" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Familia = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Nombre de familia = "Nivel" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 type object
    Categoría = "Ventanas" (IFCLABEL)
    InstruccionesEspeciales = "" (IFCTEXT)
    MaterialContenedor = "" (IFCTEXT)
    MaterialEnvase = "" (IFCTEXT)
    Nombre de familia = "2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera" (IFCTEXT)
    TipoEmbalajeProteccion = "" (IFCTEXT)
    a = 3184737.1768 (IFCREAL)
  Proceso por fases | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fase de creación = "Nueva construcción" (IFCLABEL)
  Visibilidad | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aperturas = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aperturas Oscilobatiente = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Visibilidad | properties | on 1 type object
    Detalle Perfileria = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Manija = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Monoblock = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oscilobatiente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Practicable = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Gráficos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Grosor de línea = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Patrón de línea = "Trazo punto" (IFCLABEL)
    Símbolo = "Extremo de nivel: Extremo de nivel" (IFCLABEL)
    Símbolo en extremo 1 por defecto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo en extremo 2 por defecto = TRUE (IFCBOOLEAN)
  2015_Ventana_Perfiles-Sapa_70mmRPT_2-Hojas-Corredera:1230 x 1480 - Corredera + Monoblock:190761 | predefined | on 1 type object
  Construcción | properties | on 1 type object
    Altura de antepecho por defecto = 0.799999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CerramientoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cierre de muro = "Por anfitrión" (IFCIDENTIFIER)
    ConfiguracionPoliamidas = "280600 - 979400" (IFCTEXT)
    ControlHumos = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "" (IFCTEXT)
    Motorizada = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NivelSeguridad = "" (IFCTEXT)
    RepisaExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    RepisaInterior = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SalidaEmergencia = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Datos | properties | on 1 type object
    Area = 1.8204 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    CondicionesEvaluacion = "*Transmitáncia térmica calculada para carpintería de 4,6 m² con vidrio bajo emisivo de altas prestaciones térmicas. ** Verntana de 1,23 x 1,48 m de dos hojas ( UNE-EN 14351-1:2006)" (IFCTEXT)
    DescripcionEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    EstanqueidadAgua = "Clase 8A (UNE-EN 1027:2000)" (IFCTEXT)
    FechaEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica = "Rw=30 dB ** (UNE-EN14351-1:2006)" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcusticaTr = "" (IFCTEXT)
    MasaSuperficialKgm2 = 0. (IFCREAL)
    PermeabilidadAlAire = "Clase 3 (UNE-EN 1026:2000)" (IFCTEXT)
    ResistenciaAlViento = "Clase C5 (UNE-EN 12210:2000)" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica = 1.5 (IFCREAL)
  General | properties | on 1 type object
    CertificadoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CodigoBedec = "" (IFCTEXT)
    CondicionesMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CosteMantenimiento = 0. (IFCREAL)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FrecuenciaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    MateriaPrima = 0. (IFCREAL)
    NormativaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    TrabajoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMedicion = "" (IFCTEXT)
  Materiales y acabados | properties | on 1 type object
    Acabado = "" (IFCTEXT)
    Acristalamiento = "Cristal - Vidrio claro templado" (IFCLABEL)
    Marco = "Aluminio" (IFCLABEL)
    Poliamida = "Poliamida, Technoform Bautec, PA66 GF 25" (IFCLABEL)
    Tirador = "Aluminio" (IFCLABEL)
  Propiedades analíticas | properties | on 1 type object
    Construcción analítica = "<Ninguno>" (IFCTEXT)
  Propiedades de Green Building | properties | on 1 type object
    AcidificacionAtmosferica = 0. (IFCREAL)
    AcidificacionAtmosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumida = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CambioClimatico = 0. (IFCREAL)
    CambioClimaticoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoKwh = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoMj = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosferica = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EmisionCO2 = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaPrimariaTotalConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaPrimariaTotalConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Eutrofizacion = 0. (IFCREAL)
    EutrofizacionPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursos = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursosPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaseCicloVida = "" (IFCTEXT)
    FormacionFotoquimicaOzono = 0. (IFCREAL)
    FormacionFotoquimicaOzonoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ReferenciaUnidadFuncional = "" (IFCTEXT)
    ResiduoInerte = 0. (IFCREAL)
    ResiduoInertePorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivo = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Unidad = "" (IFCTEXT)
    VidaUtilEsperada = "" (IFCTEXT)
  Resultados de análisis | properties | on 1 type object
    FactorSolarModificado = 3000000. (IFCREAL)
    FactorSombra = 0. (IFCREAL)
    FraccionAreaAcristalamiento = 0.619155328499231 (IFCREAL)
    Y𝑔 P1 = 0.47 (IFCREAL)
    Y𝑔 P2 = 0.47 (IFCREAL)
    𝐴𝑓 P1 = 594137.64 (IFCREAL)
    𝐴𝑓 P2 = 99152. (IFCREAL)
    𝐴𝑔 V1 = 563555.18 (IFCREAL)
    𝐴𝑔 V2 = 563555.18 (IFCREAL)
    𝑈𝑓 P1 = 2.42 (IFCREAL)
    𝑈𝑓 P2 = 3.039 (IFCREAL)
    𝑈𝑔 V1 = 1. (IFCREAL)
    𝑈𝑔 V2 = 1. (IFCREAL)
    𝑈𝑤 = 1.74947109250714 (IFCREAL)
    𝑙𝑔 P1 = 4297.6 (IFCREAL)
    𝑙𝑔 P2 = 2478.8 (IFCREAL)